	Modell:
	Parallelkran
	

	Reichweite:
	6,2 m
	

	Arbeitsdruck:
	175 bar
	

	Empfohlene Pumpkapazität:
	30-35
	

	Schwenk-Radius:
	360°
	

	Drehzylinder:
	4 Stück 
	

	Drehmoment:
	12,4 kNm
	

	max. Nutzlast:
	480 kg
	

	max. Nutzlast mit Greifer und Rotator:
	390 kg
	

	Rotator:
	G30
	

	Zange:
	FM26
	

	Zangenvolumen:
	0,26 m2
	

	Ventilpaket Joystick:
	4+1
	

	Gewicht Kran leer:
	740 kg
	

	Gewicht Stützfüße extra:
	250 kg
	


	Maximale Hubkraftleistung:
	1 m
	3820 kg

	
	2 m
	1800 kg

	
	3 m
	1120 kg

	
	4 m
	790 kg

	
	5 m
	580 kg

	
	max. Reichweite
	440 kg


