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1. 粉碎机дробилка
如果原料(比如树枝,棉杆)大于5*5mm,且小于200mm,那么在烘干和制棒之前,需要先将其粉碎成5*5mm的大小才能进一步加工.
Если сырья(как  ветки)больше 5*5мм.и также меньше 200мм тогда перед сушки и изготовления брикета нужно дробировать на размер примерно 5*5 и дальше можно перерабатывать .
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2. 烘干机
如果物料水分超过12%,则在进入制棒机之前,需安装烘干机进行烘干.该烘干机可将物料水份降至12%以下.
Сушилка

Если у сырья влажность больше 12% тогда перед изготовления брикетов нужно установить сушилка и сушить.Данная сушилка можно снизить влажность ниже 12% после сушки.
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3.制棒机:

该制棒机带有自动温控系统， 生产出的高密度木棒可用作固体棒状燃料用于锅炉，壁炉，及家庭取暖。
Экструдер
Данный экструдер можно автоматично регулировать температурную систему.Выпускает высокопрочные брикеты 
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4. 炭化炉
炭化炉是将半成品干馏成木炭的理想设备。其结构合理，热耗量少。采用超高温蒸汽冷却系统，可加速冷却过程，提高木炭质量，加速生产循环周期。
Печь
Печь можно изготовить подготовки брикеты на готовые уголи.И конструкции реальные.Тратить количества теплоты мало.Пользуются сверхвысокими водяными парами охлаждать.Можно ускорить процесс охлаждения.повысить качества деревяных углей.ускорить цикл циркуляции производства.
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	名称
наименование
	型号
модель
	产量（T/h）
производительность
	电机功率(kw)
Мощность электродвигатели
	外形尺寸(mm)
Габаритый размер
	单价（万元)
Цена за единица

(десячи тысячи)USD
	数量（台）
количество
	保质期限（月）
гарантия
	重量(t)
Вес

тонн
	使用寿命(年)
Лет рабочий

	粉碎机
дробилка
	大型
большой
	0.9
	11
	1250×1100×1850
	1743
	2
	12
	0.8
	6

	烘干机
сушилка
	大型
большой
	1.2
	7.5
	21000×1800×2800
	   5973
	2
	12
	  2.1
	3

	制棒机
экструдер
	ZBJ-II
	0.35
	18.5
	2300×1050×1200
	5378
	5
	12
	1.5
	6

	炭化炉
печь
	可用体积（五立方）
Существенный обьем

5 куб метров
	24小时炭化1.5吨
За 24 часа можно получить 1.5тонн
	0.3
	3200×2200×2200mm
	5973
	3
	12
	6
	3


