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  e-mail; rafal@floors.com.pl
                                 OFERTA ZAKUPU

            Firma „FLOORS“ Sp. z o.o. zainteresowana jest zakupem fryzy dębowej trzystronnie czystej mokrej ( kl. I ) , o następujących wymiarach:

	Lp.
	     Wymiar cięcia 
	 Wymiar fakturowania
	 Cena za I klasę
	Cena za II klasę

	1
	     28 x 85 x 250
	25 x 76 x 230
	
	

	2
	     28 x 85 x 370
	25 x 76 x 350
	
	

	3
	     28 x 85 x 300
	25 x 76 x 280
	
	

	


Cena Zakład  BRUSY   Termin płatności 3 tygodnie
UWAGA :
Tolerancja w grubości : na – 0 mm ; na + 2 mm

                  w szerokości : na – 0 mm ; na + 3 mm

                  w długości : na – 0 mm : na + 5 mm

NIEDOPUSZCZALNE WADY W KLASIE I , II
· chore sęki czterostronnie , sęki na krawędziach 

· rdzeń , owady , oblina  , zgnilizna , rdzeń przechodzący

· biel na prawej stronie  w klasie I , biel wewnętrzna w klasie I 

· pęknięcia czół , pęknięcia na płaszczyźnie 

· zaparzenia , plamy , zaciągi , przebarwienia 

WARUNKI TECHNICZNE :

· Czoła fryzy powinny być ucięte pod kątem 90º i w okresie wiosenno – letnim zabezpieczone parafiną.

· Fryzy powinny być ułożone na paletach jednorazowych ażurowo

     i spięte taśmą każdy słupek na palecie do mechanicznego                                rozładunku .

· Każda paleta musi posiadać specyfikację zawierającą wymiar fryz , klasę , ilość sztuk oraz ilość m³ w wymiarze obliczeniowym .

· Fryzy w których występuje biel oraz sęki muszą być oddzielnie pakowane .

· WYMIARY PALETY   




   1500 mm
  nie przekraczać tego

 wymiaru , może  być 

na minus do 2 cm , na 

plus 0 cm 




1200 mm


    1600 mm

                                                                                               Przekładki  

Dopuszczamy następujące wady w I klasie:

· biel na lewej stronie do 1/3 grubości 

· zdrowe sęki nie przechodzące na prawą stronę 

· przebarwienia nie przechodzące na prawą stronę

Dopuszczamy następujące wady w II klasie:

· biel do 1/4 szerokości fryzy

· sęki jasne zdrowe nie spękane o średnicy nie przekraczającej 20 mm położone min. 25 mm od krawędzi deski 

· naturalne przebarwienia
