· 1/2″ thick sheet of plywood – one 4’x4′ or two 2’x4’s

· 8′ long 2×4’s (4)

· 4 1/2″ long 3/8″ diameter carriage bolts (4)

· 3/8″ flat washers (4)

· 3/8″ wing nuts (4)

· 2 1/2″ wood screws (1 box)
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