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MASINA   DE  RINDELUIT  SI INDREPTAT


	
	
	
	

	MODEL 128-CKZ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Lăţime de lucru 510 mm
	
	
	
	

	Mese simetrice din fontă de 2850 mm
	
	
	
	

	Cadru din oţel
	
	
	
	

	Ghidaj din frontă de 1200 x 190 mm, rabatabil la 45°
	
	
	
	

	Cap port-cuţit cu diametru de 110 mm cu 4 cuţite
	
	
	
	

	Conductă de extracţie praf cu diametru de 150 mm
	
	
	
	

	Apărătoare de siguranţă integrată
	
	
	
	

	Motor de frână de 7.5 CP 240/400 V pornire directă
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Greutate 650 kg
	
	
	
	

	Normative CE
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	OPŢIUNI DEGAU 128-CKZ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Comutator automat stea-triunghi
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Port-cuţit TERSA
	
	
	
	


