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Rustic SRL, este o societate comercială cu capital integral privat, înfiinţată în 05.08.1991. 

Societatea noastra executa : case si casute din lemn, biserici si capele din lemn,  constructii industriale si structuri utilitare din lemn, restaurari cladiri vechi si monumente istoriec, tamplarie din lemn stratificat, scarii.

Categoriile de lucrări:

Structură  de pereţi exteriori şi interiori  din grinzi de brad cu dimensiuni de  40; 70; 90 x 140 mm,  prelucrate în dublă lambă şi uluc sau tip SANDWICH;

Structură şarpantă din lemn de brad, cu asterială, izolaţie tip Therwoolin  şi  folie,  leţuială pentru realizarea  unui acoperiş ventilat ;

Lambriuri din lemn de brad de 20 mm grosime sau Rigips 12,5 mm pe partea interioară a pereţilor exteriori după montarea izolaţiei tip Therwoolin şi foliei (pentru grosimile 70, 90, si 110 mm); 

Pardoseală tip duşumea de brad de 40 mm grosime prelucrată în lambă şi uluc;

Planşeu din lemn de brad – grinzi + tavănuit + podină ( între tâvănuit şi podină se montează izolaţie termică tip Therwoolin între două rânduri de folie );

Ferestre din lemn de brad stratificat,  profil 68 mm, cu dublă garnitură, geam termopan 4-16-4; feronerie ROTO, 

Uşi interioare tip celulare (KRAFTMASTER);

Uşi exterioare masive din lemn de brad;

Scara interioara (la cerere);

Preturile sunt in functie de grosimea peretilor si complexitatea acestora.

NOTA

Lemnul este uscat artificial, cu umiditatea <15%.

În cazul montajului beneficiarul asigură;

· transportul  muncitorilor şi  materialelor (tur - retur);
· cazare şi masa pentru echipa de montaj;

· izolaţia si folie ;

· dreptul de muncă pentru echipa de montaj în străinatate.

                         Cu  respect, 

                 Cornel Cuşner – Manager 
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