Motor diesel LOMBARDINI 9LD626, 2 cilindrii, 28 CP, racire cu aer
Transmisie cu cuplaj centrifugar si curele "V"
Carucior pentru 25 km/h viteza de deplasare (neomologat)
Diametrul maxim de tocare: 150 mm
Latimea rolelor: 220 mm
Deschiderea maxima a gurii la intrare: 150 x 180 mm
Dimensiunile cosului de alimentare: 1110 x 730 mm
Lungimea aschiilor de lemn: 5 - 15 mm
Avans hidraulic cu doua role de avans cu viteza reglabila si cu motoare independente
Cilindru amortizor actionat hidraulic pentru rola mobila de avans
Rotirea cosului de evacuare a aschiilor tocate la 270 grade
Diametrul discului port-cutite: 680 mm
Grosimea discului port-cutite: 28 mm
Cutite: 2 buc, reglabile
Productia orara: 8 - 10 m³ 
Greutatea aproximativa a masinii: 730 kg
Dimesiuni totale (L x l x h): 2450 x 1550 x 2320 mm

