Versiune motor benzina

5 CP, 3,7 KW, Honda GC 160

Rotor cu 27 ciocane reversibile

Tocator lateral

Sita de rafinare si interschimbabila

2 roti pentru deplasare

Sita de deschidere cu parghie

Poate fi maruntit 2,5 cm

Poate fi taiat 6:7 cm

Productie 4:5 mc/ora

Latime 50 cm

Lungime 110 cm

Inaltime 120 cm

Greutate 80 kg

