	Modell:
	Parallelkran
	

	Reichweite:
	5,1 m
	

	Arbeitsdruck:
	175 bar
	

	Empfohlene Pumpkapazität:
	20-25
	

	Schwenk-Radius:
	360°
	

	Drehzylinder:
	4 Stück 
	

	Drehmoment:
	9,1 kNm
	

	max. Nutzlast:
	350 kg
	

	max. Nutzlast mit Greifer und Rotator:
	270 kg
	

	Rotator:
	G30
	

	Zange:
	FM18
	

	Zangenvolumen:
	0,18 m2
	

	Ventilpaket Joystick:
	4+3
	

	Gewicht Kran leer:
	450 kg
	

	Gewicht Stützfüße extra:
	250 kg
	


	Maximale Hubkraftleistung:
	1 m
	2200 kg

	
	2 m
	1020 kg

	
	3 m
	630 kg

	
	4 m
	430 kg

	
	5 m
	- kg

	
	max. Reichweite
	320 kg


