Versiune cu tractor cu ax cardanic

20:30 CP

Rotor cu 24 ciocane reversibile

Sita de rafinare si interschimbabila

2 roti

A 3-a roata cu bara de tractiune

Tocator lateral fata cu 3 cutite

Descarcare pana la 2 metrii 

Poate fi taiat 10 cm

Productie 7:8 mc/ora

Latime 105 cm

Lungime 200 cm

Inaltime 200 cm

Greutate 300 kg

