Versiune motor benzina

8/9 CP, 6,6 KW, Honda GX 270

Rotor cu 6 ciocane reversibile

Cutit si contra-cutit

Auto-curatare sita

2 roti pentru deplasare

Ajustare descarcare prin intermediul unui deflector

Poate fi taiat 7 cm

Productie 5:6 mc/ora

Latime 75 cm

Lungime 144 cm

Inaltime 138 cm

Greutate 112 kg

